**1 适用范围**

CQBE1电铃适用于交流50Hz/63Hz，额定电压230V的线路中，作为声音信号起报警、提示作用。

**2 型号及含义**

CQ BE 1

设计序号

电铃

公司代号

**3 外形及安装尺寸**

安装采用TH35-7.5型安装轨

